Сортность
Перед упаковкой в термоусадочную плёнку, завод-производитель сортирует всю вагонку, в зависимости от класса. У каждой компании свои требования к уровню качества продукции. Основные критерии деления — природные дефекты дерева или недостатки, появившиеся при обработке, а также общий вид.

	Сорт
	Описание

	Экстра
	Этот класс признан самым высоким по показателям качества, эстетике и практичности при использовании. В доске Экстра не допустимо наличие дефектов – сучков или сколов. Поверхность доски должна быть гладкой и иметь ярко выраженный рисунок с красивой текстурой. Для монтажа такой вагонки используют профессиональный крепёж. Чтобы не повредить при перевозке, эту вагонку помещают в вакуумную упаковку

	Премиум (А)
	Класс А отличает небольшое число живых светлых сучков, которые не выпадают. Никаких других дефектов стандарт не допускает. Стоимость вагонки этого сорта может значительно отличатся от цены Экстра, что делает её достойной альтернативой

	В
	Класс В относится к категории бюджетных. На поверхности доски бывают трещины (до 3 см), ямки, выбоины, сучки, смоляные кармашки, допустимо также 10% синевы. Подобная вагонка требует дополнительной обработки с использованием шпатлёвок и затирок. Её монтаж занимает значительное количество времени

	С
	Вагонка 3-го сорта, из-за своего невысокого качества и непривлекательного вида, чаще применяется в нежилых помещениях. Доски имеют большое число дефектов: кривизну, тёмные сучки, крупные трещины и прочее. Подгонка и монтаж такой доски – это истинное испытание для любого мастера




